FONTE DO CONJUNTO DE DADOS — Fase 1
====================================
Data de obtenção: 20/08/2026

Título: Outorga e Licenciamento - Estações do Serviço Radioamador
        (Estações licenciadas no Serviço de Radioamador – SRA)
Publicador: Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel
Mantenedor: Gerência de Outorga e Licenciamento de Estações – ORLE (orle@anatel.gov.br)
Periodicidade de atualização: Diária
Formato: ZIP contendo CSV (separador ";", codificação UTF-8 com BOM, datas dd/mm/aaaa)

Links
-----
- Painel oficial da Anatel (fonte primária; a página do conjunto no dados.gov.br passou a exibir "não encontrado" em ago/2026):
  https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/outorga-e-licenciamento/estacoes-licenciadas
- Página do conjunto no Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br), referência histórica:
  https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/estacoes-licenciadas-no-servico-de-radioamador
- Download do arquivo (zip com todas as bases de "Estações Licenciadas" da Anatel, ~222 MB):
  https://www.anatel.gov.br/dadosabertos/paineis_de_dados/outorga_e_licenciamento/estacoes_licenciadas.zip
  -> arquivo utilizado, extraído do zip: Estacoes_Radioamador.csv (12,6 MB, gerado em 20/08/2026)
- Glossário e Metadados (PDF oficial da Anatel):
  https://www.anatel.gov.br/dadosabertos/PDA/Outorga/EstacoesLicenciadas/Glossario_e_Metadados.pdf
- Painel de dados da Anatel relacionado:
  https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/outorga-e-licenciamento/estacoes-licenciadas
- Inventário de Bases de Dados da Anatel (item 58):
  https://www.anatel.gov.br/dadosabertos/PDA/Bases_Publicadas/Inventario_de_Bases_de_Dados.csv
- Base complementar (Autorizadas do Serviço de Radioamador):
  https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/autorizadas-do-servico-de-radioamador

Síntese conforme apresentada na origem
--------------------------------------
(Glossário e Metadados – Anatel, item 4 "Serviço de Radioamador – SRA")
Título: Estações licenciadas no Serviço de Radioamador – SRA
Descrição: Relação de estações de telecomunicações licenciadas pela Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel a operar associadas à autorização para a exploração do Serviço
de Radioamador – SRA.
Etiqueta(s): Anatel, Telecomunicações, SRA, RA, Licença, Autorização, Estação,
Licenciamento, Rádio, PY.

(Inventário de Bases de Dados da Anatel, item 58)
Dados de estações do Serviço Radioamador licenciadas ou cadastradas no banco de dados da
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. Cada linha na tabela corresponde apresenta
dados técnicos relacionados a uma estação. Dessa forma uma mesma estação pode aparecer mais
de uma vez na tabela. Unidade responsável: ORLE. Periodicidade: Diária.

Dimensões do arquivo baixado
----------------------------
70.696 linhas x 19 colunas:
Tipo de Identificação; CNPJ ou CPF Interno; CNPJ ou CPF; Nome da Entidade;
Fistel do Serviço da Estação; Serviço; Indicativo; Número da Estação; UF da Entidade;
COER; Nome da Estação; Tipo de Estação; Frequências de Operação da Estação;
Município da Estação; UF da Estação; Data do Primeiro Licenciamento;
Data do Último Licenciamento; Data de Validade da Estação; Status da Validade


Arquivo entregue: Estacoes_Radioamador_anonimizado.csv
----------------------------------------------------
Cópia do Estacoes_Radioamador.csv original (70.696 linhas) SEM as colunas "CNPJ ou CPF Interno",
"CNPJ ou CPF", "Nome da Entidade", "Indicativo", "Número da Estação" e "Nome da Estação" (campo livre
que às vezes traz nome/indicativo do titular), e com o Fistel do titular
substituído por um código sequencial (T000001...), que preserva a contagem de titulares distintos.
O notebook fase1_radioamadores.ipynb lê este arquivo. O original pode ser baixado no link do ZIP acima.

Como foi obtido (passos)
------------------------
1. Localizada a base no dados.gov.br (busca "radioamador") e no Inventário de Bases da Anatel.
2. Baixado o zip estacoes_licenciadas.zip do servidor de dados abertos da Anatel.
3. Extraído apenas o arquivo Estacoes_Radioamador.csv.
4. Gerada a cópia anonimizada descrita acima (o arquivo original, com CPF, não é redistribuído).
                                 
=====================================================================
FONTE COMPLEMENTAR — IBGE (API SIDRA), obtido em 20/08/2026
=====================================================================
Usada para cruzar os municípios das estações fixas/repetidoras com dados
populacionais e econômicos. Arquivos JSON brutos salvos em dados/ibge/.

- Tabela 6579 – Estimativas de população: "População residente estimada" (v. 9324),
  período mais recente disponível: 2025, nível município (n6).
  https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/6579/n6/all/v/9324/p/last%201?formato=json
  (Obs.: o Censo Demográfico é decenal; o mais recente é o Censo 2022 — não existe censo 2026.)
- Tabela 4714 – Censo Demográfico 2022: "População residente" (v. 93),
  "Área da unidade territorial" (v. 6318, km²) e "Densidade demográfica" (v. 614, hab/km²).
  https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/4714/n6/all/v/93,6318,614/p/last%201?formato=json
- Tabela 5938 – Produto Interno Bruto dos Municípios: "Produto Interno Bruto a preços
  correntes" (v. 37, mil R$), período mais recente: 2023.
  https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/5938/n6/all/v/37/p/last%201?formato=json
- Documentação SIDRA: https://sidra.ibge.gov.br/  |  API: https://apisidra.ibge.gov.br/

Conjunto final (radioamadores_municipios_fase1.csv)
---------------------------------------------------
Gerado pelo notebook fase1_radioamadores.ipynb: 2.290 municípios x 21 colunas, 0 faltantes.
Alvo numérico: "Radioamadores por 100 mil hab" = titulares distintos de estações fixas/
repetidoras no município / população estimada 2025 x 100.000.

GLOSSÁRIO DE TERMOS

1) CNPJ/CPF: número do CNPJ/CPF do prestador/pessoa natural ao qual pertence a estação;
2) Tipo de Identificação: identificação se a estação está registrada associada a uma Pessoa
   Jurídica (CNPJ) ou a uma Pessoa Natural (CPF);
3) Nome/Razão Social: nome do prestador/pessoa natural ao qual pertence a estação;
4) Nome do Serviço: nome do serviço de telecomunicações ao qual a estação se encontra
   vinculada no banco de dados da Anatel;
5) Aplicação do Serviço: número unívoco que identifica o Serviço de Telecomunicações
   acrescido de uma breve descrição da aplicação associada;
6) Número da Estação: número unívoco que identifica a estação no banco de dados da Anatel.
7) UF: Unidade da Federação onde está localizada a Estação;
8) Município: Município onde está localizada a Estação;
9) Bairro: Bairro onde está localizada a Estação;
10) Logradouro: Logradouro + número do endereço + complemento de onde está localizada a
   Estação;
11) Latitude: Ângulo entre o plano do equador à superfície de referência. Identifica
   geograficamente a posição da estação;
12) Longitude: Medida ao longo do Equador, e representa a distância entre um ponto e o
   Meridiano de Greenwich. Identifica geograficamente a posição da estação;
13) Altitude: Elevação vertical de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao nível
   zero ou nível dos oceanos. Pode ser expressa em metros;
14) Data Inclusão: Data da inclusão da estação no banco de dados da Anatel;
15) Data Primeiro Licenciamento: Data do primeiro licenciamento da estação no banco de dados
   da Anatel;
16) Data Último Licenciamento: Data do último licenciamento da estação no banco de dados da
   Anatel;
17) Data Validade Licença: Data de validade da licença da estação;
18) Freq. Transmissão: Frequência de transmissão irradiada pela estação. Pode ser expressa em
   múltiplos de Hertz;
19) Freq. Recepção: Frequência de recepção percebida pela estação. Pode ser expressa em
   múltiplos de Hertz;
20) Designação Emissão: Conjunto de características de uma emissão representado pela largura
   de faixa necessária e por símbolos-padrão (como, por exemplo, o tipo de modulação da
   portadora principal, sinal modulador, tipo de informação a ser transmitida e quaisquer
   características adicionais do sinal). Maiores informações podem ser obtidas através da leitura
   do manual presente no link:
   https://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=60
   403&assunto
   Publicacao=M%C9TODO%20DE%20DESIGNA%C7%C3O%20DAS%20EMISS%D5ES%
   20RADIOEL%C9TRICAS&ca
   minhoRel=null&filtro=1&documentoPath=outros/autocadastramento/metodo_de_designacao
   .pdf
21) Potência: Aquela autorizada a ser efetivamente fornecida pelo transmissor ao sistema
   irradiante de uma estação transmissora. Pode ser expressa em múltiplos e submúltiplos de
   Watt;
22) Raio ou Raio Cobertura: espaço circular, medido a partir de um ponto de origem
   (coordenadas da estação) que se estende em todas as direções. Pode ser expressa em múltiplos
   de metro;
23) Ganho: razão, para uma determinada frequência de operação, entre a intensidade de radiação
   em uma dada direção e a intensidade de radiação de uma antena isotrópica. Pode ser expresso
   em valores de decibel;
24) F/C: relação de ganho entre o lóbulo principal onde se tem a maior concentração de energia
   eletromagnética, e o lóbulo de costas (oposto ao lóbulo principal) de determinada antena. Pode
   ser expresso em valores de Decibel;
25) 1/2 Potência: definido pelo ponto no diagrama onde a potência radiada equivale à metade da
   radiada na direção principal, este ângulo define a abertura da antena no plano horizontal e no
   plano vertical para determinada estação;
26) Ângulo de Elevação/ Elevação Antena: ângulo compreendido entre o eixo principal de
   máxima radiação e o plano horizontal;
27) Azimute: É o ângulo formado entre a direção Norte-Sul e a direção considerada, contado a
   partir do Pólo Norte, no sentido horário. Pode ser expresso em graus e compreendido entre 0 e
   360;
28) Polarização: É a direção do vetor correspondente ao campo elétrico do sinal irradiante pelo
   seu ganho de potência, relativo a um dipolo de meia onda;
29) Altura: cota do centro geométrico do sistema irradiante, medida a partir do nível médio do
   terreno. Pode ser expressa em metros;
30) Setor: subdivisão de recursos da ERB, de forma a obter algum ganho para o sistema, como o
   incremento da capacidade tráfego, a redução de interferências, ou a priorização de atendimento
   a determinadas áreas. O setor está diretamente relacionado à direção do sistema radiante
   (antenas) instalado na torre;
31) Tipo Antena: tipo de antena utilizada nos arranjos irradiantes da estação;
32) Sequencial: relativo à ocorrência de eventos que se seguem no tempo, sem superposição.
   Usado para identificar um rol ou lista;
33) Canal: parte do espectro a ser utilizado por uma emissão, definida por dois limites
   especificados ou por sua frequência central (portadora) e pela largura de sua faixa de
   frequências;
34) Quantidade de Canais: número de canais utilizado pela estação;
35) Quantidade de Equipamento/Setor: número de equipamentos por setor da estação;
36) Classe: Classe da estação;
37) Temp. Ruído: definida como o valor de temperatura em que um resistor padrão gera ruído
   com nível equivalente ao gerado pelo componente em questão, na temperatura de operação.
   Quanto menor for este parâmetro, melhor será o desempenho do componente. Pode ser
   expresso em Kelvin;
38) Unidade: unidade de medida física é uma quantidade específica de uma grandeza física
   estabelecida, que é utilizada como padrão para estabelecer outras medidas e para possíveis
   comparações;
39) Tipo/Tipo Estação: indica o tipo de estação;
40) Trans. Simultânea: transmissão simultânea de várias faixas de frequência/canais/sinais de
   comunicação;
41) Maior Potência de Transmissão: a maior potência que a estação consegue emitir/irradiar.
   Pode ser expressa em unidades de decibel;
42) Banda Freq.: parte da resposta em frequência do canal definido entre dois limiares de
   frequência;
43) Recep. Simultânea: recepção simultânea de várias faixas de frequência/canais/sinais de
   comunicação;
44) Maior Potência de Recepção: a maior potência que a estação consegue receber/captar. Pode
   ser expressa em unidades de decibel;
45) Maior Razão Portadora Ruído: maior valor da relação entre a potência do sinal útil e a
   potência de ruído na entrada do receptor da estação. Pode ser expressa em unidades de decibel.
46) Número da Estação Espacial: número unívoco que identifica a estação espacial vinculada no
   banco de dados da Anatel;
47) Posição Orbital: localização da estação espacial dentro de um determinado arco orbital;
48) Nome da Sub Faixa de Subida: nome atribuído à sub faixa de uplink de uma estação espacial;
49) Nome da Sub Faixa de Descida: nome atribuído à sub faixa de downlink de uma estação
   espacial;
50) Autorizada: nome da entidade detentora da estação;
51) Sede: município e unidade da federação onde fica a sede da entidade detentora da estação;
52) Indicativo Inicial: combinação alfanumérica inicial que identifica uma estação de
   determinado serviço;
53) Indicativo Final: combinação alfanumérica final que identifica uma estação de determinado
   serviço;
54) Observação: observações sobre determinada estação;
55) Número Entidade: número unívoco que identifica a entidade detentora da estação na base de
   dados da Anatel;
56) Mês/Ano: mês e ano de referência do licenciamento em bloco de determinadas estações;
57) Habilitadas: quantidade de estações habilitadas em determinado mês/ano;
58) Desabilitadas: quantidade de estações desabilitadas em determinado mês/ano;
59) Atual: movimento atual de licenciamento de estações em bloco e determinada entidade;
60) Habilitadas M2M: quantidade de estações M2M (Machine-2-Machine) habilitadas em
   determinado mês/ano;
61) Desabilitadas M2M: quantidade de estações M2M (Machine-2-Machine) desabilitadas em
   determinado mês/ano;
62) Atual M2M: movimento atual de licenciamento de estações em bloco do tipo M2M (Machine-
   2-Machine) e determinada entidade;
63) Manual do SITAR: Manual com explicação detalhada de campos e suas aplicações.
   Disponível                                                                                 em:
   http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=604
02&assuntoP
ublicacao=MANUAL%20DE%20PROJETOS%20T%C9CNICOS%20(SITAR)&caminhoRe
l=null&filtro=1&documen toPath=outros/autocadastramento/manual_de_projetos.pdf. 62.
N/A: Não se aplica.
